**TROŠKOVNIK**

|  |
| --- |
|  |

*(naziv i sjedište ponuditelja)*

*Zastupan po (ime i prezime ovlaštene osobe )\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Opis stavke** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena** | **Zbirna cijena stavke** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1. | Deemontaža Lexan ploča s natstrešnice te deponiranje na ravnom krovu. Iste se stavljaju Naručitelju na raspolaganje, tako da zbrinjavanje istih nije u cijeni | m2 | 193 |  |  |
| 2. | Dobava, potrebni razrez te montaža OSB ploča debljine 18 mm na postojeću konstrukciju. OSB ploče su falcane i postavljaju se sa zamaknutim spojevima, koju su vidljivi u podgledu, bez obzira na podkonstrukciju. Prije postave obraditi podgled OSB ploča bojanjem u metalno sivoj boji, otpornoj na atmosferilije. | m2 | 193 |  |  |
| 2.a | Bojanje u 2 sloja iskrojenih OSB ploča jednostrano u metalnosivoj boji | m2 | 193 |  |  |
| 3. | Izrada, dobava te montaža potrebne okapnice rš 20 cm od sistemskog lima, na koji se zavaruje sintetička polimerna membrana (kompatibilna s postojećom na ravnom krovu-Sikaplan G) | m1 | 131 |  |  |
| 4. | Dobava sintetičke membrane kompatibilne s postojećom te postava iste na prethodno položeni sloj netkanog tekstila - filca - 200 g /m2 te mehanički pričvršćuje za podlogu od OSB ploča pripadajućim elementima na mjestima preklopa, s kontinuiranim prijelazom na ravni krov. Novopostavljenu membranu vrućim zrakom zavariti na postavljenu okapnicu od sistemskog lima te za postojeću membranu ravnog krova, koja je prethodno očišćena, odmašćena te u zoni vara kemijski predobrađena. | m2 | 193 |  |  |
| 5. | Dobava i postava ojačanja na prijelazu iz nadsterešnice na ravni krov od sintetičke membrane. Predhodno demontirati te izmjestiti i fiksirati postojeću elek. instalaciju na panel (alternativa - u donju zonu na spoju vertikalenog dijela i ravnog krova, a ispod postavljenog ojačanja). | m1 | 122 |  |  |
| 6. | Dobava potrebnog materijala te obrada prodora noseće konstrukcije-stupića dim 10 x 5 cm u svemu po pravilima struke | kom | 41 |  |  |
| 7. | Obrada uvala na uglovima nadstrešnice. | m1 | 4 |  |  |
| 8. | Obrada postojećih slivnika u zoni zahvata. | kom | 23 |  |  |
| **UKUPNO** | | | | |  |
| **PDV** | | | | |  |
| **UKUPNO S PDV-om** | | | | |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine.

|  |
| --- |
| *(čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja)* |
|  |
| *(potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)* |

M.P.