TROŠKOVNIK

prilog 2.

Evidencijski broj: J10 / 2017 Opremanje staklenog kioska na Cvjetnom placu, Gablec bara

Naziv ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Troškovnik:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. DIZAJNIRANA OPREMA PO MJERI** | | **mj. jed.** | **mjera (ŠxDxV)** | **kom.** | **jed.**  **cijena** | **ukupno\*** | **ukupno\*\*** | |
| **1.1.** | **stol** | cm | 55x246+191+236x720 | 1 |  |  |  | |
|  | - izrada, dobava, ugradnja i montaža  - ukupne dimenzije: 55x246+191+236x720 cm  - gornja ploča od iverice 18mm furnirane hrastom A klase 0,6mm na vidljivim dijelovima i hrastom B klase 0,6 mm na nevidljivim dijelovima.  - gornju plohu je potrebno zaštititi kvalitetnim bezbojnim lakom za pultove otpornim na habanje  - u cijenu uključena i izrada čelične podkonstrukcije (L profil 50x50 mm) koja se veže na postojeće vertikalne doprozornike te pokriva aluminijskom maskom i oblogom OB3 (pogledati stolarske radove) te čeličnih L profila 60x50-32x50 mm.  -spoj na bočnom bridu treba biti izveden kao "gerung"  -sve prema izvedbenom projektu.  -izvođač je dužan ispitati nosivost elemenata  -u cijenu su uračunata i dodatna ojačanja radi dostatne nosivosti  -prije izrade detalje i radionički nacrt dostaviti projektantu  -VIDJETI NACRT | | | | | | | |
|  | \*IZVOĐAČ JE DUŽAN SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | | |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **šank** | cm | 70x521x110 | 1 |  |  |  | |
|  | - izrada, dobava, ugradnja i montaža  - ukupne dimenzije: 70x521x110 cm  - gornja ploča od iverice 50 mm furnirane hrastom A klase 0,6mm na vidljivim dijelovima i hrastom B klase 0,6 mm na nevidljivim dijelovima.  - gornju plohu je potrebno zaštititi kvalitetnim bezbojnim lakom za pultove otpornim na habanje  -U cijenu uključena i izrada čelične podkonstrukcije (IPE profil 80) koji se vežu na podnu konstrukciju te na koju se postavlja horizontalni IPE profil 80 na koje se postavljaju L nosači 40x40-40x7 mm (pogledati nacrt OM2)  -zatvaranje verikalne konstrukcije ivericom 18 mm furnirane hrastom A klase 0,6mm na vidljivim dijelovima i hrastom B klase 0,6mm na nevidljivim dijelovima  -police te prednju stranicu izvesti kao lako demontažne  -na naznačenoj poziciji izvesti otklopni element ( sa skrivenim kvalitetnim okovom )  -sve prema izvedbenom projektu.  -izvođač je dužan ispitati nosivost elemenata  -u cijenu su uračunata i dodatna ojačanja radi dostatne nosivosti  -prije izrade detalje i radionički nacrt dostaviti projektantu  -VIDJETI NACRT  \*IZVOĐAČ JE DUŽAN SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA | | | | | | | |
| **1.3.** | **pregrada sa policama** | cm | 10x102x259 | 1 |  |  |  | |
| **1.4.** | **ormar** | cm | 30x107+104x260 | 1 |  |  |  | |
| **1.5.** | **vanjska pregrada** | cm | 14x722x303 | 2 |  |  |  | |
| **1.6.** | **ormarić za bojler** | cm | 92x116x32,5 | 1 |  |  |  | |
| **1.7.** | **maska za radijatore** | cm | 103x80x11,8 | 1 |  |  |  | |
| **1.8.** | **maska za radijatore** | cm | 301x80x11,8 | 1 |  |  |  | |
| **1.10.** | **polica u kuhinji** | cm | 258x50,5x40 | 1 |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2. GOTOVA OPREMA PO MJERI** | | **mj. jed.** | **mjera (ŠxDxV)** | **kom.** | **jed.**  **cijena** | **ukupno\*** | **ukupno\*\*** | |
| **2.1.** | **niske stolice** | cm | 55x50x80 | 9 |  |  |  | |
|  | Sjedalo, naslon i naslon za ruke ergonomski oblikovani.  Dimenzija:širina stolice 55cm, visina stolice 80cm, visina sjedenja 44cm, visina naslona 36cm  Proizvod prema izboru projektanta.  Sve u dogovoru s projektantom. | | | | | | | |
| **2.2.** | **visoke stolice** | cm | 50x43x76 | 10 |  |  |  | |
|  | Sjedalo i naslon ergonomski oblikovani.  Dimenzija:širina stolice 50cm, visina stolice 76cm, visina sjedenja 65cm, visina naslona 11cm  Proizvod prema izboru projektanta.  Sve u dogovoru s projektantom. | | | | | | | |
| **2.3.** | **vanjske stolice** | cm | 43x43x45-66 | 16 |  |  |  | |
|  | Sjedalo, naslon i naslon za ruke ergonomski oblikovani.  Proizvod prema izboru projektanta.  Sve u dogovoru s projektantom. | | | | | | | |
| **2.4.** | **vanjski stol** | cm | 70x70x72-74 | 8 |  |  |  | |
|  | -ukupne dimenzije: 70x70x72-74mm  Proizvod prema izboru projektanta.  Sve u dogovoru s projektantom. | | | | | | | |

*(Svi eventualni troškovi i popusti moraju biti uključeni u izraženu vrijednost robe)*

Navedena *jedinična cijena je nepromjenjiva*. Izjavljujemo da smo proučili DON iz koje prihvaćamo sve odredbe i izvršit ćemo predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene koje smo naveli u ponudi/Troškovniku što potvrđujemo svojim potpisom i pečatom.

Ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MP