|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (u kn) | Ukupna cijena (u kn) |
| 1. | NAJAM MOBILNOG KLIZALIŠTA SA STAZOM ZA KLIZANJE | kom |  1 |   |  |
|   UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a : |  |
|  IZNOS PDV-a |  |
|  UKUPNA CIJENA PONUDE SA PDV-om |  |

Ponuditelj:

 (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

 Potpis i pečat

Mjesto i datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SPECIFIKACIJA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Mobilno klizalište sa stazom za klizanje** | **Nudi se** | **Opis** |
| **Red****br** |  | **Tražene tehničke karakteristike ili****jednakovrijedne** | **da** | **ne** | **Upisati ponuđene****vrijednosti ili dokaz****jednakovrijednosti** |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1. |  | Površina ledene plohe: 918,75 m2 |  |  |  |  |
|  2. |  | Priključno spojni elementi 1 kpl-fleksibilna armirana crijeva promjera 4“ sa DN 100 prirubničkim spojevima 3 kom-akumulacijski IBC tank zapremnine min 1000 l. 1 kom-leptiraste zaporke DN 100 4 kom  |  |  |  |  |
| 3. |  | Zračno hlađena toplinska pumpa 1 kom |  |  |  |  |
| 4. |  | Drvena bijela zaštitna ograda-duljina zaštitne ograde: 58,00 m-visina zaštitne ograde: 1,00 m |  |  |  |  |
|  5. |  | PE zaštitna ograda-duljina zaštitne ograde: 115,00 m-visina zaštitne ograde: 1,00 m |  |  |  |  |
| 6. |  | Aluminijska ralica 2 kom |  |  |  |  |
|  7. |   | Vodeni zaglađivač 2 kom |  |  |  |  |
|  8. |  | Klizaljke tipa rental 360 pari |  |  |  |  |
|  9. |  |  Pomagalo za učenje klizanja 15 kom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Napomena:** Ponuditelj je dužan za svaku stavku ispuniti „da“ ili „ ne“, a za stavke specifikacije koje su određene min. ili. max. vrijednostima potrebno je u stupac „ opis „ upisati pravu vrijednost.

Ponuditelj:

 (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

 Potpis i pečat

Mjesto i datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_